**!**

**!**

**version 12.4**

**service timestamps debug datetime msec**

**service timestamps log datetime msec**

**no service password-encryption**

**!**

**hostname R3**

**!**

**boot-start-marker**

**boot-end-marker**

**!**

**!**

**no aaa new-model**

**memory-size iomem 5**

**ip cef**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**multilink bundle-name authenticated**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**archive**

 **log config**

 **hidekeys**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**interface FastEthernet0/0**

 **ip address 10.0.0.3 255.255.255.0**

 **speed 100**

 **full-duplex**

**!**

**interface Serial0/0**

 **ip address 10.10.2.1 255.255.255.252**

 **clock rate 2000000**

**!**

**interface FastEthernet0/1**

 **no ip address**

 **shutdown**

 **duplex auto**

 **speed auto**

**!**

**interface Serial0/1**

 **no ip address**

 **shutdown**

 **clock rate 2000000**

**!**

**router eigrp 1**

 **network 10.0.0.0**

 **no auto-summary**

**!**

**ip forward-protocol nd**

**!**

**!**

**ip http server**

**no ip http secure-server**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**control-plane**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**!**

**line con 0**

 **exec-timeout 0 0**

 **logging synchronous**

**line aux 0**

**line vty 0 4**

**!**

**!**

**end**